# **Tarnów 01.07.2022r.**

# **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Ze względu na wartość zamówienia, nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Centrum Sztuki Mościce których wartość nie przekracza kwoty 130000zł.

Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta zaprasza do składania ofert na :

**Dostawa i montaż platformy przyschodowej (winda) dla osób poruszających się na wózkach, prowadzącej na scenę sali widowiskowej.**

1.Zamawiajacy: Centrum Sztuki Mościce,

ul.Traugutta 1, 33-101 Tarnów,

tel.014 633 46 11

2.Opis przedmiotu zamówienia : Zakup i montaż platformy przyschodowej (winda) dla osób poruszających się na wózkach wraz z pełną dokumentacją do odbioru przez UDT .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa i montaż platformy o minimalnych parametrach :

- udźwig nie mniej niż 225 kg.

- rodzaj toru: krzywoliniowy start z przełamaniem szyny. Profil po którym będzie poruszała się platforma w kolorze malowana RAL9005 . ( czarny matowy)

- napęd elektryczny, zasilanie platformy lub ładowarki - 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej. Maksimum 2 baterie 12Ah.

- dwa przystanki

- składanie i rozkładanie platformy automatyczne za pomocą przycisków w kasecie wezwań na przystankach

- kasety wezwań bezprzewodowe 2 szt. wyposażone w przyciski: jazdy góra/dół , przycisk rozkładania i przycisk składania platformy oraz blokadę kluczykową.

- kolor obudowy platformy RAL9005

- liczba klap najazdowych: trzy: z przodu, i dwie po bokach

- rampa ułatwiająca najazd z antypoślizgowym podłożem

- mocowanie platformy do ściany

- automatyczne otwieranie/zamykanie podnóżka platformy i barierek ochronnych

- odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające

- blokada kluczykowa z opcją STOP.

- przyciski jazdy podświetlane

- poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu,

- systemy zabezpieczające przed zgnieceniem,

- czujniki przeciążenia platformy - 2 szt.

- chwytacz z kontaktem bezpieczeństwa zabezpieczający przed swobodnym opadaniem platformy,

- ręczny zjazd awaryjny.

- platforma mocowana przy schodach prowadzących na scenę widowiskową

- wysokość poz. 0,00 m do wys. 0,97 m.

- mocowanie szyn prowadzących przy ścianie (ściana z cegły pełnej, 15 cm wygłuszenia)

- dostępny punkty zasilające w odległości: 10 m.

3. Platforma musi być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

4. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do

użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

6. W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie, prowadził obsługę serwisową, konserwację i pogotowie dźwigowe zainstalowanych instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa oraz dokonywał napraw.

7**. W celu prawidłowej wyceny, Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonanie właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu (roboty montażowe słupków, profile mocujące, przebicia, zamurowania, poprawki malarskie, roboty elektryczne itp.).**

8. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, uzyska decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.

9. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.

10. Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.

11. Oferty należy składać w sekretariacie CSM, ul. Traugutta 1 Tarnów lub mailowo na adres: m.batko@csm.tarnow.pl, do dnia 8.07. 2022 r.

12. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena przy założeniu, że oferowany produkt spełnia kryteria zawarte w zapytaniu.

13. Osoba do kontaktów : Mariusza Batko nr. Tel. **796 566 696**

**14. Plany platformy można pobrać ze strony: csm.tarnow.pl**